|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер провода | Адрес 1 | Адрес 2 | Сечение провода | Цвет провода | Марка провода |
| 1 | QF1:2 | QF2:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 2 | QF2:1 | QF3:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 3 | QF3:1 | QF4:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 4 | QF2:2 | SA1:L | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 5 | SA1:1 | SA2:L1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 6 | SA2:1 | SA3:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 7 | SA1:2 | SA2:L2 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 8 | SA2:L2 | SA3:2 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 9 | SA3:L | HL3:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 10 | QF3:2 | SA4:L | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 11 | QF3:2 | BK IN V+ | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 12 | QF1:4 | N | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 13 | N | HL3:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 14 | HL3:2 | HL4:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 15 | N | SX:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 16 | N | BK IN V - | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 17 | BK OUT V- | HL4:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 18 | N | HL5:2 | 1,5 | синий | ПВ-3 |
| 19 | BK OUT V+ | HL5:1 | 1,5 | белый | ПВ-3 |
| 20 | QF4:2 | XS:1 | 1,5 | Белый | ПВ-3 |
| 21 | PE | XS:PE | 1,5 | жёлто-зелёный | ПВ-3 |

**Таблица соединения сети 10+**